From 8dfa9de7c4824f7dcc177cef12575b7224ef23d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Leonard Kugis <leonard@kug.is>
Date: Wed, 31 Mar 2021 00:03:07 +0200
Subject: Automatensemantik korrigiert.

---
 Dokumentation/doc.tex | 28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

(limited to 'Dokumentation/doc.tex')

diff --git a/Dokumentation/doc.tex b/Dokumentation/doc.tex
index e635d97..01bf2d4 100644
--- a/Dokumentation/doc.tex
+++ b/Dokumentation/doc.tex
@@ -30,15 +30,15 @@
 Für unser Mikrocontroller-Projekt haben wir uns für ein vierstelliges Zahlenschloss entschieden.
 Dieses soll nach Eingabe eines validen Codes in einen "Geöffnet"-Zustand wechselt und
 im "Geschlossen"-Zustand verweilt, wenn der Code inkorrekt war.
-Zudem soll dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden einen persönlich gewählten 
+Zudem soll dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden einen persönlich gewählten
 Code einzuspeichern und den alten zu Überschreiben.
 
 \section{Hardware}
 
 \subsection{Platinenaufbau}
 Unser Mikrocontroller liegt auf einer 100mmx80mm großen Platine welche über zwei Kupferlagen verfügt.
-Als Hauptbaustein wird der ATmega16A benutzt. Des weiteren befinden sich auf unserer Platine neben üblichen 
-Grundbausteinen eine Ausgabe- sowie eine "externe" Eingabe-Einheit, als auch Status-LEDs. 
+Als Hauptbaustein wird der ATmega16A benutzt. Des weiteren befinden sich auf unserer Platine neben üblichen
+Grundbausteinen eine Ausgabe- sowie eine "externe" Eingabe-Einheit, als auch Status-LEDs.
 \begin{figure}[H]
 \centering
 \includegraphics[width=15cm,height=10cm,keepaspectratio]{resources/Pinlock_Schema}
@@ -49,24 +49,24 @@ Grundbausteinen eine Ausgabe- sowie eine "externe" Eingabe-Einheit, als auch Sta
 
 \subsection{Mikrocontroller ATmega16A}
 Der ATmega16A ist ein 8-Bit CMOS Controller, welcher bei einer Spannung von 2,7- 5V arbeitet.
-In unserem Projekt nutzen wir nicht alle Features des Bausteins. 
+In unserem Projekt nutzen wir nicht alle Features des Bausteins.
 Um unsere Schaltung zu realisieren, brauchen wir die GPIO, die eingebaute AVR-CPU und das EEPROM.
 
-Mit der GPIO und der AVR-CPU ist es uns möglich die Inputs aus der Eingabematrix in Sinnvolle werte umzurechnen 
-und in den Registern der CPU einzuspeichern. Diese werden nun auch an die Display-Units weitergegeben, welche diese anzeigen 
+Mit der GPIO und der AVR-CPU ist es uns möglich die Inputs aus der Eingabematrix in Sinnvolle werte umzurechnen
+und in den Registern der CPU einzuspeichern. Diese werden nun auch an die Display-Units weitergegeben, welche diese anzeigen
 können um dem Benutzer visuell darzustellen, welche Zahlen eingegeben wurden, ob richtige Eingabe erfolgt ist oder ob ein Code invalide war.
-Auch der Zustand (geöffnet/geschlossen) wird in den Registern des ATmega's gespeichert und auch an die Status-LEDs gesendet.  
+Auch der Zustand (geöffnet/geschlossen) wird in den Registern des ATmega's gespeichert und auch an die Status-LEDs gesendet.
 
-Im EEPROM wird der valide Code abgespeichert, sodass dieser auch nach einen Neustart zur Verfügung steht und nicht gelöscht wird. 
-So ist es dem Nutzer möglich den Code bis zu 100,000 zu ändern. 
+Im EEPROM wird der valide Code abgespeichert, sodass dieser auch nach einen Neustart zur Verfügung steht und nicht gelöscht wird.
+So ist es dem Nutzer möglich den Code bis zu 100,000 zu ändern.
 
 \subsection{Sonstige Komponenten}
 
 \subsubsection{Zahleneingabe}
 Für die Eingabe des Codes benutzen wir eine reguläre Eingabematrix, welche an einem 8-Bit serial-in,
-parallel-out Schieberegister, dem "74HC164",  und einem einfachen Schieberegister, "74LS166". 
+parallel-out Schieberegister, dem "74HC164",  und einem einfachen Schieberegister, "74LS166".
 Durch die beiden Bauteile können wir eindeutig die Eingabe auslesen und wird als 8-Bit Zahl  an den ATmega16A
-gesendet. 
+gesendet.
 
 \begin{figure}[H]
 \centering
@@ -77,7 +77,7 @@ gesendet.
 \subsubsection{Zahlenausgabe}
 Die Display-Unit besteht bei unserem Projekt aus einer 7-Segment-Display und einen eigenen Displaytreiber-Baustein,
 welcher vom Controller eine 8-Bit Zahl bekommt und diese direkt als korrekte Zahl im Display anzeigt. Um unseren vierstelligen
-Code dazustellen haben wir auch vier dieser Units.   
+Code dazustellen haben wir auch vier dieser Units.
 
 \begin{figure}[H]
 \centering
@@ -90,7 +90,7 @@ Code dazustellen haben wir auch vier dieser Units.
 
 \subsubsection{Statusanzeige}
 Um den momentanen Zustand anzuzeigen ist neben den Anzeigevariationen im Display acht LEDs auf der Platine verbaut, vor welchen ein Schieberegister
-geschaltet ist welches Statusinformationen als eine 8-Bit-Sequenz vom ATmega bekommt. Durch diese Sequenz Leuten in bestimmten Zuständen die 
+geschaltet ist welches Statusinformationen als eine 8-Bit-Sequenz vom ATmega bekommt. Durch diese Sequenz Leuten in bestimmten Zuständen die
 zugehörigen LEDs.
 
 \begin{figure}[H]
@@ -171,7 +171,7 @@ Die Zustände sind dabei nach folgendem Schema benannt:
 \end{tabular}
 
 Dabei folgt die Notation der Transitionsbedingungen dem Schema \\
-\colorbox{lightgray}{\texttt{<Taste> / <Wesentliche Aktionen>}}.
+\colorbox{lightgray}{\texttt{<Auslöser> / <Wesentliche Aktionen>}}.
 Die Tastendarstellungen innerhalb des Programmes unterliegen dabei der Zuordnung in
 Tabelle~\ref{tbl:keymap}.
 
-- 
cgit v1.2.1

